附件一
	核医学科医学装备采购需求

	序号
	名称
	管理类别及技术参数
	数量
	单位
	铅当量（mmPb）
	质保年限（年）

	1
	甲状腺功能仪
	技术参数：
1、本底计数率≤900cpm
2、点源灵敏度≥0.18（min·Bq）-1
3、时间稳定性≤2.5%/8h
4、窗口计数率 ≥0.14（min×Bq）-1；
5、两档增益控制：99mTc、131I
6、附带脉冲抑制器，能有效的降低周围环境及噪声污染对测量计数值的影响
7、手动或电动升降探头，升降范围：最低点位1.05米，最高点位1.25米。
8、探头可前后滑动（对位），带自动锁止机构，对位精确
9、悬挂式颈模型，操作灵活方便
10、高度智能化点源管理，软件自动开关高压，安全可靠
11、高度集成电子线路，仪器可靠、稳定
12、USB标准接口，高速数据传输
13、甲状小时动态摄碘功能测定可根据医院需求设置2小时、4小时、6小时、
24小时、48小时及72小时的甲状腺吸碘率。
14、甲状腺碘有效半衰期测定
15、甲状腺过氯酸钾释放试验
16、甲状腺抑制试验
17、甲状腺吸99mTc功能检查
18、同位素衰变计算器
	1
	台
	-
	1

	2
	铅橡胶衣
	正穿长袖双面式0.5mmPb
	3
	件
	0.5mmPb
	1

	3
	铅橡胶围裙
	0.5mmPb
	3
	件
	0.5mmPb
	1

	4
	铅橡胶颈套
	0.5mmPb
	3
	件
	0.5mmPb
	1

	5
	铅橡胶帽子
	0.35mmPb
	3
	顶
	0.35mmPb
	1
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