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计量检测委托服务采购需求
一、检测设备清单
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	器具名称
	数量
	报告样式
	规程依据

	1
	彩色超声诊断仪
	10
	校准报告
	医用超声诊断仪超声源检定规程 JJG 639

	2
	超声多普勒胎
儿监护仪
	7
	校准报告
	超声多普勒胎儿监护仪超
声源检定规程JJG 394

	3
	多参数病人监护仪
	190
	检定报告
	/

	4
	血压计
	103
	检定报告
	/

	5
	无创呼吸机
	10
	校准报告
	无创呼吸机校准规范JJF 
1997

	6
	呼吸机
	46
	校准报告
	呼吸机校准规范 JJG 1234

	7
	急救转运呼吸机
	1
	校准报告
	急救和转运呼吸机校准规 范JJF 1998

	8
	连续性血液净化设备
	2
	校准报告
	连续性血液净化装置校准
规范JJF 1844

	9
	除颤监护仪
	18
	校准报告
	心脏除颤器校准规范 JJF 1149

	10
	医用冷藏冷冻箱
	28
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	11
	输液泵
	47
	校准报告
	医用注射泵和输液泵校准规范 JJF 1259

	12
	指夹式脉搏血氧仪
	32
	校准报告
	脉搏血氧计校准规范JJF(京) 86

	13
	数显恒温水槽
	3
	校准报告
	电热恒温水浴锅校准规范
JJF(辽)118

	14
	数字式心电图机
	25
	检定报告
	/

	15
	注射泵
	186
	校准报告
	医用注射泵和输液泵校准规范 JJF 1259

	16
	双道注射泵
	3
	校准报告
	医用注射泵和输液泵校准规范 JJF 1259

	17
	血气分析仪
	2
	校准报告
	多功能血气分析仪校准规范JJF 2054

	18
	血糖测试仪
	65
	校准报告
	便携式血糖分析仪校准规范 JJF 1383

	19
	温湿度计
	54
	校准报告
	数字温湿度计校准规范
JJF1076

	20
	温湿度记录仪
	11
	校准报告
	数字温湿度计校准规范
JJF1076

	21
	机械式温湿度计
	14
	校准报告
	数字温湿度计校准规范
JJF1076

	22
	立式压力蒸汽灭菌器
	2
	校准报告
	蒸汽灭菌器温度、压力校
准规范JJF（浙）1120

	23
	生物显微镜
	8
	校准报告
	生物显微镜校准规范 JJF 1402

	24
	HPV恒温混合器
	1
	校准报告
	恒温金属浴校准规范JJF2333

	25
	医用低温保存箱
	3
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	26
	电热恒温培养箱
	3
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	27
	干式恒温器
	1
	校准报告
	恒温金属浴校准规范JJF2333

	28
	医用离心机
	9
	校准报告
	医用离心机校准规范JJF 2004

	29
	低速台式离心机
	3
	校准报告
	医用离心机校准规范JJF 2004

	30
	生物安全柜
	14
	校准报告
	生物安全柜 GB 41918-2022 

	31
	实时荧光定量PCR仪
	2
	校准报告
	聚合酶链反应分析仪校准规范 JJF 1527

	32
	医用洁净工作台
	10
	校准报告
	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 

	33
	全自动医用PCR分析系统
	1
	校准报告
	聚合酶链反应分析仪校准规范 JJF 1527

	34
	冷藏冷冻柜
	1
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	35
	立式冷藏柜
	3
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	36
	阴凉冷藏柜
	2
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	37
	冰箱
	12
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	38
	血氧饱和度监护仪
	20
	校准报告
	多参数监护仪检定规程
JJG 1163

	39
	冰箱温度计
	29
	校准报告
	数字温湿度计校准规范JJF1076

	40
	电动吸引器
	25
	校准报告
	医用吸引器校准规范JJF 1810-2020

	41
	脉搏血氧饱和度仪
	4
	校准报告
	脉搏血氧计校准规范JJF(京) 31

	42
	高频胸壁振荡排痰仪
	4
	校准报告
	无规程

	43
	超声多普勒胎儿心率仪
	4
	校准报告
	超声多普勒胎心仪超声源 检定规程JJG 893

	44
	新生儿专用监护仪
	2
	校准报告
	多参数监护仪检定规程JJG 1163

	45
	便携式吸痰器
	9
	校准报告
	医用吸引器校准规范JJF 1810-2020

	46
	电动流产吸引器
	5
	校准报告
	医用吸引器校准规范JJF 1810-2020

	47
	胎儿/母亲监护仪
	3
	校准报告
	超声多普勒胎儿监护仪超
声源检定规程JJG 394

	48
	医用冷藏保存箱
	5
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	49
	婴儿辐射保暖台
	7
	校准报告
	婴儿辐射保暖台校准规范
JJF2180

	50
	人体秤
	8
	校准报告
	身高体重仪校准规范JJF(湘)44

	51
	全自动化学发光免疫分析仪
	5
	校准报告
	全自动封闭型发光免疫分
析仪校准规范JJF 1752

	52
	数字化医用X射线摄影系统
	1
	校准报告
	医用诊断X射线辐射源检
定规程JJG 744

	53
	麻醉机
	4
	校准报告
	麻醉机校准规范JJF2149

	54
	电子体重秤
	4
	校准报告
	身高体重仪校准规范JJF(湘)44

	55
	体重秤
	19
	校准报告
	身高体重仪校准规范JJF(湘)44

	56
	冷藏陈列柜
	13
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	57
	电解质分析仪
	2
	校准报告
	电解质分析仪检定规程 JJG 1051-2021

	58
	血气电解质分析仪
	2
	校准报告
	电解质分析仪检定规程 JJG 1051-2021

	59
	立式展示柜
	3
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	60
	全自动凝血分析仪
	2
	校准报告
	凝血分析仪校准规范 JJF1945

	61
	数字乳腺X射线摄影系统
	1
	校准报告
	医用乳腺X射线辐射源检
定规程JJG 1145

	62
	X射线计算机体层摄影设备
	1
	校准报告
	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X 射线辐射源检定规程JJG 961

	63
	温度表
	15
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	64
	医用磁共振成像系统
	1
	校准报告
	医用磁共振成像系统（MRI）检定规程JJG
（湘）15

	65
	酶标分析仪
	1
	校准报告
	酶标分析仪检定规程JJG861

	66
	二氧化碳培养箱
	1
	校准报告
	二氧化碳培养箱校准规范JJF(辽)463

	67
	全自动生化分析仪
	2
	校准报告
	全自动生化分析仪校准规范JJF 1720

	68
	全自动尿液分析仪
	2
	校准报告
	尿液分析仪校准规范JJF 
1129

	69
	全自动血液细胞分析仪
	3
	校准报告
	血细胞分析仪检定规程JJG 714

	70
	糖化血红蛋白
	1
	校准报告
	糖化血红蛋白分析仪校准 规范JJF 1841

	71
	医用冷藏箱
	5
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	72
	移液器
	2
	校准报告
	移液器检定规程 JJG646

	73
	便携式吸引器
	4
	校准报告
	医用吸引器校准规范JJF 1810-2020

	74
	高频电刀
	12
	校准报告
	高频电刀校准规范 JJF 1217

	75
	心脏除颤器监护仪
	2
	校准报告
	心脏除颤器校准规范 JJF 1149

	76
	便携式心脏除颤器
	1
	校准报告
	心脏除颤器校准规范 JJF 1149

	77
	全自动洗板机
	1
	校准报告
	医用洗板机校准规范JJF(辽)144

	78
	除颤仪
	1
	校准报告
	心脏除颤器校准规范 JJF 1149

	79
	麻醉系统
	7
	校准报告
	麻醉机校准规范JJF2149

	80
	脉动真空灭菌器（性能验证）
	3
	校准报告
	大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型 GB 8599-2008

	81
	过氧化氢低温等离子体灭菌器（性能验证）
	2
	校准报告
	过氧化氢气体等离子低温灭菌器 GB 27955-2020 

	82
	婴儿培养箱
	15
	校准报告
	婴儿培养箱校准规范JJF 1260

	83
	血小板恒温振荡保存箱
	2
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	84
	医用全自动纯水机
	2
	校准报告
	纯水/超纯水系统监测仪表(电导率)JJF(湘) 09

	85
	血液透析设备
	51
	校准报告
	血液透析装置校准规范JJF 1353

	86
	蒸汽灭菌器
	2
	校准报告
	蒸汽灭菌器温度、压力校准规范JJF（浙）1120

	87
	多道自动分析心电图机
	1
	校准报告
	数字心电图机检定规程JJG 1041

	88
	十二道自动分析心电图机
	3
	校准报告
	数字心电图机检定规程JJG 1041

	89
	多道自动分析心电图机
	1
	校准报告
	数字心电图机检定规程JJG 1041

	90
	清洗消毒机（性能验证）
	1
	校准报告
	清洗消毒灭菌设备 WS 310.3-2016

	91
	全自动红细胞沉降率测定仪
	1
	校准报告
	无规程

	92
	全自动化学发光测定仪
	1
	校准报告
	全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范 JJF 1752

	93
	原子吸收光谱仪
	1
	校准报告
	原子吸收分光光度计检定规程JJG 694

	94
	电子婴儿秤
	3
	校准报告
	身高体重仪校准规范JJF(湘)44

	95
	医用血管造影X射线机
	1
	校准报告
	医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源检定规程JJG 1067

	96
	数字化X射线系统
	1
	校准报告
	医用诊断X射线辐射源检定规程JJG 744

	97
	超声经颅多普勒血流分析仪
	1
	校准报告
	彩色多普勒超声诊断仪(血流测量部分)校准规范JJF1438

	98
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	1
	校准报告
	医用诊断螺旋计算机断层 摄影装置（CT）X 射线辐射源检定规程JJG 961

	99
	药品阴凉柜
	5
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	100
	电子计重秤
	3
	校准报告
	数字指示秤检定规程JJG 539

	101
	恒温箱
	1
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	102
	离心涂片机
	1
	校准报告
	医用离心机校准规范JJF 2004

	103
	电热恒温水浴箱
	2
	校准报告
	电热恒温水浴锅校准规范JJF(辽)118

	104
	移动式C形臂X射线机
	1
	校准报告
	医用诊断X射线辐射源检定规程JJG 744

	105
	FYQ型试剂卡孵育器
	1
	校准报告
	恒温金属浴校准规范JJF2333

	106
	冰冻血浆解冻箱
	1
	校准报告
	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101

	合计
	
	1283
	
	


二、技术要求
1、供应商按照计量要求对检测设备清单中的设备进行计量检测，并出具最终经质监部门认可的检测报告。
2、供应商按要求提供检测的参数、报价，采购的计量仪器必须完全具备采购人要求相关检测参数的能力。
3、相关服务：
（1）为临床科室提供方便，到科室进行现场计量检测服务；
（2）仪器设备计量检测后进行复位并能正常运转；
（3）为受检仪器设备粘贴计量检测标识；
（4）计量检测结束后能及时提供校准证书；
（5）中标人负责协助我院联系法定计量技术机构完成免费强检项目；
（6）强检项目由中标人负责协助申报并完成交付。
4、中标人能提供的其它增值服务：
（1）紧急计量任务服务方案；
（2）采购人新购仪器设备入院验收计量服务方案；
（3）维修后仪器设备计量服务方案；
（4）计量器具管理软件及电子证书。
三、商务要求
1.采购项目交付或者实施的时间和地点
（1）服务期限：3年。
（2）服务时间：根据采购人通知要求，对每台设备进行现场检测，检测完成后张贴有效合格证标识，检测完成后10个工作日内须提供质监部门认可的检测报告。
（3）服务地点：会同县人民医院
2.计量检测要求
（1）检测数量随医院的发展会有所变动，实际数量按检测数量为准，总价不变。
（2）项目验收：项目总体完成以后，须向院方提交项目验收申请，采购人组织人员对项目进行验收；
（3）完成强制性校准检定器具的计量检测并达到验收合格。
（4）验收标准：本项目验收将按照采购内容需求中服务总体要求逐项进行完成，所有服务要求都必须达标实现，并能按要求提供及相关详细台账，完全满足以上要求才视为项目验收合格，否则验收不合格，院方有权单方终止采购合同并保留追究赔偿的权利。
3.付款方式：签订合同时具体约定。
4.售后服务：按照医院相关制度及合同要求提供售后服务。
5.质量保证
（1）在检测过程中发生安全责任事故，院方不承担任何责任。
（2）如设备故障或检测不合格需维修后第二次检测，不另收检测费用。
6.其他要求：
（1）收到仪器清单后3个工作日内提供服务方案；方案确认后在5个工作日内确定来院校准时间，并预先通知院方准备；校准完成后，在10个工作日内出具校准证书/测试报告。
（2）医院年度新增加的设备，必须做一次免费的校准服务并出具校准证书。
（3）供应商投标文件中各种参数必须真实可靠，资质文件必须真实有效。
四、评分办法
	评审因素
	评审项目
	评审内容
	分值

	价格
（20分）
	投标报价
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。
	20

	商务部分
（20分）
	类似项目
	供应商提供自2023年1月1日至本项目投标截止时间签订的怀化地区医院三级及以上计量器具检测服务项目合同，每提供一份得2分，最高得6分。
注：提供服务合同，同一采购单位的业绩不重复计分。同一采购单位指同一独立法人，同一单位的不同部门或科室、不同院区或分院均视为同一采购单位。
	6

	
	企业实力
	1.投标人具有医学计量建标证书，计2分。
注：证书处于有效期内，提供加盖单位公章的复印件。
	2

	
	
	2.投标人具有质量管理体系认证、职业健康安全体系认证、环境管理体系认证，每具有一项得1分，满分3分，未提供不得分。
注：上述证书需在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上能查询到，并在投标文件中附上相应网站截图，同时提供上述证书的复印件，未全提供的该证书不计分〕
（以上证明材料提供复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。
	3

	
	服务评价
	提供2023年1月1日至本项目投标截止时间，业主向供应商出具的计量器具检测服务项目的服务评价，整体无负面评价的（如服务不及时、服务评价明确为不满意等）每份得1分，最多得4分；其他情况不得分。
说明：服务评价需加盖用户章，并注明联系人、联系电话，否则不得分。
	4

	
	紧急服务响应
	紧急服务方案：供应商在接到采购人通知后的应急响应时间：5个小时内（包含5小时）到达现场的计5分；5小时以上6小时以内（包含6小时）到达现场的计2分。其他不计分。
注：提供承诺函以及投标人实验室位置至采购人办公场所的导航截图（以CNAS认可实验室地址或CMA证书地址地图行程距离最短的方案为准），否则不计分
	5

	技术部分（60分）
	服务方案
	充分结合医院实际情况，提出切实可行的服务方案，方案包含但不限于服务方式、服务流程、人员职责与分工、成果交付、项目验收等内容。
1. 方案内容完整，包含以上全部要素，且各项内容均结合本项目实际、逻辑清晰、方法科学、可操作性强的，得16分；
2. 方案包含以上全部要素，但部分内容不够具体或可操作性一般的，每项扣4分，扣完为止；
3. 每缺少一项核心要素，扣5分，扣完为止；
4. 未提供方案或方案与本项目需求完全无关的，计0分。
	16

	
	团队人员配备情况
	拟投入本项目的团队人员中：
具有一级注册计量工程师，每个得0.5分，最高得5分
具有二级注册计量工程师，每个0.5分，最高得5分
提供证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月社保证明并加盖供应商公章（同一人员具有不同级别的证书不重复得分），未提供或提供不全的不得分。
（“近三个月”是指2026年、4、5、6、7月中任意连续三个月）
	10

	
	技术响应

	供应商CNAS资质附件能力完全覆盖采购需求服务清单中的需求计30分，每缺一项能力扣3分，直到扣完为止。
注：须按照服务清单中的顺序将资质附表中对应的内容用醒目方式标注或框出，避免评委查阅时图片模糊不清，导致评委无法认定的责任由供应商自行承担。
	30

	
	计量综合管理软件
	软件能为采购人提供①建立仪器设备台账，②提供计量、维修、期间核查管理功能，③可实现计量检测进度跟踪、仪器设备电子证书同步，④可实现仪器设备全生命周期管理。每满足一个功能得1分，最高得4分。
提供计算机软件著作权登记证书复印件，并附软件各项功能截图并加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分。
	4




附件二：

投标报价表 
	序号
	采购项目名称
	
	采购编号
	

	1
	供应商
名称
	

	2
	数量
	 

	3
	总报价
人民币
	大写：                     元人民币整

小写：                     元人民币整

	4
	备注
	



说明：本表不要装订在响应文件内 ，单独密封递交
    
法定代表人或其委托代理人签字：
年   月    日


附件三：
投标人资格声明
致(采购人)：
按照遴选文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
四、我单位在参加本遴选项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。
五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：
2、我单位直接控股的其他法人单位如下：                            
3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：                      
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。
投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日
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