附件一
[bookmark: _GoBack]宫腔镜及配套手术器械采购需求
一、宫腔镜技术参数
用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等
▲平行视野Ｚ型宫腔镜，视向角12°，符合临床使用习惯（优于非平行视野的Ｙ型镜）
▲具有超广角视野，视场角≥100°
▲最佳镜体外观设计，符合人体工程学，方便握持，Z型横杆与纵杆更短，纵杆长度≤6.5cm，术中旋转镜子更省力，不易从宫腔内滑出，操作方便更安全
蓝宝石镜面，进口光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术，采用新型光学系统设计，高清分辨率，主镜工作长度≥200mm
▲外径≤6.8mm/8.8mm，总体插入部外径较细，避免因外径过大，无法顺利通宫颈口的问题，保护了子宫下端至宫颈内口位置的子宫内膜
视场中心角分辨力≥4.5C/(°)(此参数越大成像越清晰)
综合边缘光效SLe-Z≥0.4(此参数值越接近1越好)
单位相对畸变VU-Z的控制量≤15%
目镜和器械通道呈平行型设计，保证摄像头获得视野角度即为实时角度
▲平行视野宫腔镜镜体具有大于3mm/4mm的器械通道，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道≥3mm/4mm，注液通道孔径≥1.0mm
▲器械通道入口采用喇叭口设计
▲密封帽内置设计，双层医用硅胶装置自动闭合，无需单独开关
▲器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔
▲可配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳、重型抓钳、大型抓钳等；各类手术器械工作长度360mm，360°可旋转手柄，工作头部外径3mm/4mm，具备更有力的操作，头部精雕设计，无外露关节，保证操作视野不受影响
手术器械最小化三拆卸设计（手柄、钳杆、钳芯）符合内窥镜手术器械清洗灭菌要求，清洗更容易，消毒灭菌更彻底，易损件更换成本更低。可低温等离子、高温高压消毒，避免因消毒不彻底而造成术中感染
▲产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021中规定的要求
▲可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识
▲宫腔镜与摄像主机为同一品牌，光路入瞳位置与摄像系统更加匹配，获得最佳手术视野
进出水高通量设计，持续对流
▲进出水口均在外鞘实现灌流循环，优于镜体内循环，水流量更大；进出水口可根据手术需求360度旋转， 防止进出水路管缠绕，方便手术操作
操作系统配备专用消毒盒
▲配套手术器械注册证为宫腔镜配套手术器械，注册适用范围应为用于配合宫腔镜下宫腔内疾病的检查和治疗
二、配置清单
	序号
	产品名称
	规格
	数量

	
	宫腔镜
	20.8Fr/12°
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（单开剪刀）
	Φ3*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（双开剪刀）
	Φ3*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
(弯剪刀）
	Φ3*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（钩剪刀）
	Φ3*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（弯分离钳）
	Φ3*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（活检钳）
	Φ3*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（大型抓钳）
	Φ3*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（重型抓钳）
	Φ3*360
	1pc

	
	高频手术电极
（钩状电极）
	Φ3*360
	1pc

	
	高频手术电极
（棒状电极）
	Φ3*360
	1pc

	
	专用内窥镜器械消毒盒
	/
	1pc

	
	宫腔镜
	26Fr/12°
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（单开剪刀）
	Φ4*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（双开剪刀）
	Φ4*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
(弯剪刀）
	Φ4*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（钩剪刀）
	Φ4*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（弯分离钳）
	Φ4*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（活检钳）
	Φ4*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（大型抓钳）
	Φ4*360
	1pc

	
	宫腔镜配套手术器械
（重型抓钳）
	Φ4*360
	1pc

	
	高频手术电极
（钩状电极）
	Φ4*360
	1pc

	
	高频手术电极
（棒状电极）
	Φ4*360
	1pc

	
	专用内窥镜器械消毒盒
	/
	1pc


三、商务需求
1、售后服务:负责调试安装至设备正常运转，负责配合接入甲方医院信息化系统。
2、设备质保二年，设备验收合格后开始计算，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，质保期满后提供终身维护及零配件供应和维修（保修期外只收取零配件成本费，免收人工服务费）
3、故障响应：电话远程连接提供及时的在线工程师技术支持故障响应到位时间4小时内，到位修复时间48小时内
4、技术培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。培训内容至少包括：
①对使用操作人员提供的正常使用和简单维护培训，应提供系统的培训教材，保证培训质量
②成交供应商除按要求现场培训外，适时提供远程指导等多种培训方式
5、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱
6、本项目的安装由成交供应商负责，成交供应商应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持
7、对于验收不合格的，采购人有权退货，由此带来的一切损失由中标人自行负责。验收合格的，验收报告作为申请支付货款的依据。
8、宫腔镜使用年限：≧5年
9、设备生产日期：生产日期在3个月以内
四、评分标准
	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	0.3

	技术部分
	0.6

	商务部分
	0.1

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	价格部分(F3、满分为 100 分)

	投标报价

	100
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×报价权重分评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内(30 分钟内)提供书面说明,必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	



技术部分（F1、满分为 100 分）
	



技术参数响应
	



100
	投标人所投产品技术条款及商务条款符合招标文件要求的，计100分；重要参数（▲条款）有负偏离的（包括：配置不详、提供的证明资料欠缺，技术参数描述不清楚或有负偏离、技术响应缺漏项，视同负偏离处理），每一项扣 10 分，扣完为止；一般参数（非“★”和非“▲”条款）有负偏离的（包括： 配置不详、技术参数描述不清楚或有负偏离、技术响应缺漏项，视同负偏离处理）， 每一项扣 5 分，扣完为止；“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

	商务部分(F2、满分为 100 分)
	类似业绩
	40
	提供所投同产品近三年（以投标截止时间前 36 个月内为准）所投同型号设备在二级以上（含二级）医院的供货业绩，每提供1份计 20分，最高计40分，须提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全不计分。

	
	售后服务方案

	60
	根据投标人所提供的售后服务方案（包括但不限于：项目实施方案、售后服务团队及培训方案、售后服务保障、备品备件、售后时间安排和应急响应及到现场时间、故障处理技术支持服务）等进行综合评审：方案内容描述完整、科学合理、层次细化、有针对性、可操作性强的，符合本项目实际情况且方案不存在缺漏项或缺陷的计 50 分；有内容缺漏项的每处扣 5分；有内容缺陷的每处扣 5分，未提供不计分。
（备注：1、缺漏项：是指未提供对应内容；
2、缺陷：是指描述不清、内容不完整、非专门针对本项目或者不适用本项目、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、无条理性等）





附件二：

投标报价表 
	序号
	采购项目名称
	
	采购编号
	

	1
	供应商
名称
	

	2
	数量
	 

	3
	总报价
人民币
	大写：                     元人民币整

小写：                     元人民币整

	4
	备注
	



说明：本表不要装订在响应文件内 ，单独密封递交
    
法定代表人或其委托代理人签字：
年   月    日


附件三：
投标人资格声明
致(采购人)：
按照遴选文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
四、我单位在参加本遴选项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。
五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：
2、我单位直接控股的其他法人单位如下：                            
3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：                      
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。
投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日





